Firmwareupdate FCO2 Pure Nature 1.0 - 25.10.2008

enthält/geändert:

Serienbild-Erweiterung:

P0 - Bild alle 10 Sek
P1 - Bild jede Minute
P5 - Bild alle 5 Minuten
P3 - Bild alle 30 Minuten
P6 - Bild alle 60 Minuten

Das erste Bild wird jeweils nach 10 Sekunden aufgenommen!


Installationsanweisung FCO2 Firmware 


1. Installieren Sie die Datei STKO2H 2.0 Reinstall. Zuvor Virusscanner deaktivieren! Zertifikatswarnungen von Microsoft ignorieren.

2. Computer neu starten

3. Kamera ausgeschaltet mit dem USB-Kabel in den USB-Port einstecken. Halten Sie den Mode-Knopf gedrückt während Sie die Kamera mit Ihrem Computer verbinden.

4. Starten Sie das Programm STK02HU-Reinstall.
   Wählen Sie: 
   DRAM: 0X35 
   DRAM SIZE: 8M

5. nach ca. 90 Sekunden meldet sich das Programm zurück! Update erfolgreich.

6. FlyCamOne2 vom Rechner trennen, FlyCamOne2 aus- und wieder schalten. Nicht den PC!

   
ACHTUNG! Deinstallation durch erneutes "installieren" der Datei STKO2H 2.0


