Firmware pure nature 1.0 le 16.10.2008

Modifications apportées : 

Serial picture 

P0 - Pic every 10 Sec
P1 - Pic every minute
P5 - Pic every 5 minutes
P3 - Pic every 30 minutes
P6 - Pic every 60 minutes

Installation de la mise à jour:

1.Tout d'abord désactivez votre antivirus le temps de la manipulation et installez STKO2N 2.z. Ignorez également la notification de microsoft. (vista)


2.Redémarrez à présent votre ordinateur.

3.Maintenez la caméra éteinte durant l'installation à suivre.

4.Appuyez sur le bouton "mode" de votre caméra (celui du haut) tout en connectant votre caméra à l'ordinateur.


5.Démarrez le programme SKTO2NU
	Sélectionnez 
	DRAM: 0X35 
	DRAM SIZE: 8

6.Après plus ou moins 90 secondes, vous pourrez lire :  update successful

7.Éteignez alors votre caméra. Lors de la prochaine mise sous tension vous pourrez constater que la mise à jour est fonctionnelle (problèmes résolus et ou nouvelles fonctions) 



Cette manipulation nécessite quelques connaissances en informatique, si vous ne vous sentez pas suffisamment confortable avec celle ci, orientez vous auprès d'une personne plus habilitée à le faire.
ACME dégage toutes responsabilités en cas de fausses manipulation ou d'erreur d'opérations lors de la mise à jour du produit FC02
